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	事業内容
	自動車、電力、物置、農機具などの金型製造
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	[image: image4.png]hi5ZIZEMED
FA4YD by o244t



【発表の目的】
溶接など困難な素材同士を、特許出願中の自社オリジナルの技術で結合を可能としました。
その技術を活用してくださる企業様や共同研究先との提携を目指します。
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従来技術との違いをこの機会に是非知っていただきたいです。
溶接では結合が困難な素材同士を、当社オリジナルの技術で結合を可能としました。
従来のかしめ強度を大幅に上回る工法です。将来的にはアルミ、銅、鉄をつなぐ技術が不可欠となる中で、
従来技術との違いを知っていただくともに、この技術を活用していただける企業様や共同研究先との提携
を目的とします（現在特許出願中）
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【ビジネスプランの概要・特徴】
シバ金型では自動車・電力関係・農機具等あらゆる分野の金型を製造しております。
その中で近年の課題として素材が異なる金属の接合に着目しました。
電気自動車や電力の経路には銅やアルミ等を鉄の部品と組み合わせて使います。
これらの異なる金属は従来の溶接などでは接合が困難です。
シバ金型のカシメ技術は従来型の弱点に対してそれぞれの対策を盛り込みました。
従来の丸形形状について、肉球をイメージした形状としました。これにより、従来の回転にも弱い、剥がれやすい、という課題を克服しました。また、ボルト締めを併用することで、振動や剥がれにも対応できます。
安心と強度を増したことにより、様々な分野に活用できるようにしました。

	【現在の進捗状況・今後の展開等】
現在は特許出願中の状態で、複数の組み合わせで強度試験などを実施しました。
様々な分野で活用いただきたく更に研究を進めております。
今後は熱可塑性炭素繊維との結合を目標に共同研究先も探しております。
従来技術

当社の技術
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	【想定される販路】
提携先プレス業者、大学や研究機関との開発協力を図る。



【　６　】　　有限会社 シバ金型
